Serviços SINAPI para correção de não conformidades
Sistema de Gestão de Escolas (SGE) · complemento à Ficha de Campo, seções 4, 5, 5A e 6
Base de preços
Os custos unitários são do SINAPI de julho/2026, custo não desonerado, média nacional. Para o orçamento oficial, substitua pelos valores da tabela SINAPI do Paraná publicada pela Caixa.
A coluna Critérios da ficha indica os itens da Ficha de Campo (seções 4, 5 e 5A) cujas não conformidades podem ser corrigidas pelo serviço. Itens marcados com * têm preço de referência diferente de julho/2026: 100916 (agosto/2024) e 100853 (maio/2026).
Demolições e remoções
	Código
	Serviço
	Unid.
	Custo unit. (R$)
	Critérios da ficha

	97647
	Remoção de telhas (fibrocimento, metálica ou cerâmica), manual
	m²
	5,20
	1

	104803
	Remoção de calhas e rufos, manual
	m
	6,59
	34

	97631
	Demolição de argamassas, manual
	m²
	16,74
	2, 14

	97633
	Demolição de revestimento cerâmico, manual
	m²
	33,43
	14, 15

	97640
	Remoção de forros de drywall, PVC e fibromineral
	m²
	2,89
	19

	97644
	Remoção de portas
	m²
	13,94
	18

	97645
	Remoção de janelas
	m²
	35,98
	18

	97663
	Remoção de louças
	un
	19,10
	20


Cobertura e águas pluviais
	Código
	Serviço
	Unid.
	Custo unit. (R$)
	Critérios da ficha

	100328
	Retirada e recolocação de telha cerâmica de encaixe, até 2 águas
	m²
	33,06
	1

	94207
	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento 6 mm, inclinação > 10°
	m²
	48,25
	1

	94216
	Telhamento com telha metálica termoacústica 30 mm
	m²
	225,61
	1, 25, 28

	94221
	Cumeeira para telha cerâmica emboçada, até 2 águas
	m
	48,62
	1

	94226
	Subcobertura com manta plástica revestida de alumínio
	m²
	23,72
	25

	94228
	Calha em chapa de aço galvanizado nº 24, desenvolvimento 50 cm
	m
	97,04
	34

	94231
	Rufo em chapa de aço galvanizado nº 24, corte 25 cm
	m
	55,39
	1, 34

	89578
	Tubo PVC série R, água pluvial, DN 100, condutor vertical
	m
	44,43
	34


Paredes, revestimentos e impermeabilização
	Código
	Serviço
	Unid.
	Custo unit. (R$)
	Critérios da ficha

	87879
	Chapisco em alvenaria e estrutura internas, traço 1:3
	m²
	5,38
	2

	87905
	Chapisco em alvenaria de fachada com vãos, traço 1:3
	m²
	10,30
	2

	104958
	Massa única em paredes internas, e = 10 mm, ambientes > 10 m²
	m²
	27,78
	2

	87775
	Emboço/massa única em fachada com vãos, e = 25 mm
	m²
	68,56
	2

	87265
	Revestimento cerâmico de parede 20x20 cm, altura inteira
	m²
	62,82
	14, 71

	103329
	Alvenaria de vedação, bloco cerâmico 9x19x19 cm
	m²
	119,38
	5, 58

	98555
	Impermeabilização com argamassa polimérica, 3 demãos
	m²
	38,07
	27, 42

	98546
	Impermeabilização com manta asfáltica 4 mm, com primer
	m²
	137,79
	1, 42


Pintura
	Código
	Serviço
	Unid.
	Custo unit. (R$)
	Critérios da ficha

	88485
	Fundo selador acrílico em parede, 1 demão
	m²
	5,17
	13

	88497
	Emassamento com massa látex em parede, 2 demãos
	m²
	23,32
	13

	104642
	Pintura látex acrílica standard em paredes, 2 demãos
	m²
	13,07
	13

	104640
	Pintura látex acrílica standard em teto, 2 demãos
	m²
	16,23
	13, 19

	88415
	Fundo selador acrílico em paredes externas
	m²
	5,82
	13, 47

	88423
	Textura acrílica em paredes externas, uma cor
	m²
	24,12
	13, 47

	100758
	Esmalte sintético acetinado em superfície metálica, 2 demãos
	m²
	64,37
	5, 18

	102218
	Esmalte sintético fosco em madeira, 2 demãos
	m²
	20,65
	18

	102491
	Pintura de piso com tinta acrílica, 2 demãos, com fundo
	m²
	25,57
	3, 15


Pisos, forros e áreas externas
	Código
	Serviço
	Unid.
	Custo unit. (R$)
	Critérios da ficha

	87251
	Piso cerâmico esmaltado 45x45 cm, ambientes > 10 m²
	m²
	52,35
	15

	98679
	Piso cimentado traço 1:5, liso, e = 2 cm
	m²
	39,60
	4, 15

	101734
	Piso de borracha pastilhado 15 mm (parquinho)
	m²
	420,24
	4

	94993
	Passeio/piso de concreto usinado, 6 cm, armado
	m²
	73,87
	6, A01, A07

	99814
	Limpeza de piso ou parede com jato de alta pressão
	m²
	2,23
	27, 46

	96113
	Forro em placas de gesso, ambientes comerciais
	m²
	58,65
	19

	96116
	Forro em réguas de PVC frisado, ambientes comerciais
	m²
	73,81
	19

	102363
	Alambrado para quadra, tubos galvanizados, tela 12 BWG
	m²
	172,77
	3, 58


Esquadrias
	Código
	Serviço
	Unid.
	Custo unit. (R$)
	Critérios da ficha

	90823
	Porta de madeira semi-oca 90x210 cm, com dobradiças
	un
	554,20
	18, A18

	91306
	Fechadura de embutir para portas internas, padrão médio
	un
	195,17
	18

	91341
	Porta de alumínio de abrir tipo veneziana
	m²
	713,19
	18

	100701
	Porta de ferro de abrir, tipo grade com chapa
	m²
	660,61
	5

	94570
	Janela de alumínio de correr, 2 folhas, vidros inclusos
	m²
	367,85
	18, 26, 30

	94569
	Janela de alumínio maxim-ar, vidro incluso
	m²
	700,34
	18, 26

	102162
	Vidro liso incolor 4 mm em esquadria de alumínio
	m²
	311,20
	18, 43


Elétrica, iluminação e incêndio
	Código
	Serviço
	Unid.
	Custo unit. (R$)
	Critérios da ficha

	91996
	Tomada média 2P+T 10 A, com suporte e placa
	un
	48,99
	16

	92000
	Tomada baixa 2P+T 10 A, com suporte e placa
	un
	42,95
	16, A42

	91953
	Interruptor simples 10 A, com suporte e placa
	un
	41,12
	35, A42

	91926
	Cabo de cobre flexível 2,5 mm², 450/750 V
	m
	5,79
	35

	91854
	Eletroduto flexível corrugado PVC DN 25, em parede
	m
	13,07
	35

	101879
	Quadro de distribuição de embutir, 24 disjuntores
	un
	633,63
	35

	93653
	Disjuntor monopolar DIN 10 A
	un
	12,31
	35

	93674
	Disjuntor bipolar DR 25 A
	un
	142,60
	35

	100916*
	Luminária calha de embutir, 2 lâmpadas LED tubulares 18 W
	un
	38,53
	31

	97597
	Sensor de presença com fotocélula, fixação em teto
	un
	67,76
	37

	101908
	Extintor portátil PQS 4 kg, classe BC
	un
	237,57
	21

	101906
	Extintor portátil CO2 4 kg, classe BC
	un
	701,23
	21

	97599
	Luminária de emergência com 30 LEDs de 2 W
	un
	19,93
	23


Hidrossanitário
	Código
	Serviço
	Unid.
	Custo unit. (R$)
	Critérios da ficha

	86888
	Bacia sanitária com caixa acoplada, louça branca
	un
	590,04
	20

	86904
	Lavatório suspenso louça branca 40x30 cm, padrão popular
	un
	173,24
	20, A27

	86906
	Torneira cromada de mesa para lavatório, padrão popular
	un
	74,96
	17

	100853*
	Torneira cromada de mesa para lavatório, monocomando
	un
	318,60
	A28

	89356
	Tubo PVC soldável 25 mm, ramal ou sub-ramal de água
	m
	34,25
	32

	89714
	Tubo PVC esgoto série normal DN 100, ramal
	m
	54,36
	33

	89709
	Ralo sifonado PVC DN 100x40
	un
	27,38
	33


Acessibilidade
	Código
	Serviço
	Unid.
	Custo unit. (R$)
	Critérios da ficha

	105000
	Rampa de acessibilidade 8,33% em concreto, largura 1,20 m
	m
	1.386,42
	11, A03, A11, A12

	105003
	Rampa de acessibilidade em calçada existente (≥ 3 m), com piso tátil
	un
	1.417,38
	A02

	101094
	Piso podotátil de borracha, alerta ou direcional
	m
	208,66
	A16, A31

	104658
	Piso podotátil de concreto, alerta ou direcional
	m²
	208,38
	A16, A31

	99855
	Corrimão simples em aço galvanizado, Ø 1 1/2"
	m
	97,78
	10, A13

	99858
	Corrimão duplo em aço galvanizado, Ø 1 1/2"
	m
	193,11
	A13

	100868
	Barra de apoio reta em aço inox, 80 cm
	un
	378,04
	A26

	100865
	Barra de apoio lateral articulada em aço inox
	un
	638,85
	A26


Itens sem composição SINAPI adequada
Estes itens da ficha devem ser orçados por cotação de mercado ou montados a partir de insumos:
1. Mobiliário escolar (critérios 7)
1. Elevador ou plataforma elevatória (critérios 12, A17)
1. Recuperação estrutural de armaduras (critérios 8)
1. Bebedouro acessível (critérios A41)
1. Placas em braille (critérios A33)
1. Sinalização fotoluminescente de rotas (critérios 23)
1. Alarmes de emergência (critérios A29, A35)
1. CFTV e vigilância (critérios 50 a 52)
Os critérios 53 a 55 (policiamento) não envolvem obra e não entram no orçamento.
Fonte: SINAPI/Caixa, referência 07/2026, consultado em orcamentor.com/sinapi.
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